Упътване за употреба

IN 6937 бягаща пътека inSPORTline Aluvis

Препоръка:

Преди първото използване моля прочетете ръководството и го запазете.

Инструкции за безопасност

Обърнете внимание на следните инструкции.

Съобразете натоварването със вашето физическо състояние и не се претоварвайте. 

Изберете подходящо спортно облекло. Неуместно е да се носят широки дрехи, които могат да се захванат от машината. Носете подходящи спортни обувки.  Не оставяите деца и животни само в помещението с бягащата пътека. 

Бягащата пътека не е подходяща за деца. 

Не използвайте пътеката при висока влажност на въздоха и я пазете от пряка слънчева светлина. 
Ако няма да използвате устройството за дълъг период от време, изключете го от контакта и извадете ключа за безопасност. 
Стойността на пулса е ориентировъчна и не бива да се прави оценка на здравословното състояние от нея. 

Преди да започнете тренировка се уверете, че всички болтове и гайки са добре затегнати. 

Поставете пътеката върху гладка и чиста повърхност. Не я поставяйте в близост до остри ръбове, източници на вода или топлина. 

Ако започнете да се чувствате замаяни, да ви се вие свят или получите болки в гърдите, спрете тренировката и се консултирайте с лекар.

Повече от един човек не бива да се качва върху пътеката.
Използваните резервни части трябва да са само на InSportline. Теглото на потребителя не бива да надвишава 120 кг.
Ако имате някакво заболяване първо се консултирайте с лекар

Структура

Монтаж

Монтаж на основата

a)   Поставете колоната с кабела от дясно

b)   Поставете колоните в основите и закрепете с два винта M8x20, 2 M8x60 винтове,4 шайби и 
2 гайки. На този етап, затегнете винтовете на ръка. 

Поставяне на контролния панел

a)   Откачете декоративните елементи.

b)   Уверете се, че кабелите са свързани правилно с компютъра.

c)   Поставете контролния панел  и го закрепете с 4 винта M8x20, 4 шайби и 2 гайки. На този етап
 затегнете винтовете на ръка. 

d)   Натиснете захранващия ключ и натиснете START. Ако всичко е наред затегнете всички болтове. 

e)   Прикрепете декоративно покритие с 4  винта ST4.2x15.

Монтаж на декоративните базови капачки

Поставете ляво и дясно декоративно покритие с 4 винта M4x20.

Отстранете свързващия винт

Употреба

Включете захранващия кабел в електрическата мрежа и включете превключвателя на захранването. След това ще чуете звуков сигнал и дисплея ще се освети. 

Ключ за безопасност

Бягащата пътека може да се използва само когато ключа за безопасност е поставен на мястото си. Винаги поставяйте щипката на ключа върху дрехата си, така че ако паднете пътеката да се изключи автоматично. 

Контролен панел

CAUTION

H E A R T R A T E T R A I N I N G Z O N E S
A G E       M I N                                          M A X

Rea d t he o w ne r m a nu a l c a r efull y b efo re u sing  t h e p r o du c t
Rem o ve t h e sa fe t y k e y w h en t h e u n it is no t in u se
To a vo id in ju r y,  sta n d o n t he sid e r a ils b efo r e sta r t in g t he u nit
Ke ep c h ild r en a w ay fr o m t h e t r e ad m ill d ur in g o pe r at ion

2 0           1 2 5

3 0           1 2 0
4 0           1 1 5
5 0           1 1 0
6 0           1 0 5
7 0            9 5
8 0            9 0

1 4 5
1 3 8
1 3 0
1 2 5
1 1 8
1 1 0
1 0 3

1 6 5
1 5 5
1 4 5
1 4 0
1 3 0
1 2 5
1 1 5

MP3

S TA R T

S T O P

Техническа информация:

Време на тренировка	00:00-99:59 Min	
Скорост	1.0-20.0 km/h	
Наклон	0-20%	
Изминато разстояние	0.00-99.9 km	
Изгорени калории	0-999 KCAL	
Пулс	50-200 / Min	

Програми	Preset program /
Přednastavené	P1-P99	
	FAT /
Měření těl. tuku	FAT	
Пол	01/02(мъж/жена)	

Бутони

	Старт:

След натискане на бутона  START пътеката отброява 3 секунди, след което започва да работи със скорост 1 км/ч.  	

	STOP:

Ако пътеката работи, натиснете бутона STOP за постепенно спиране.

 Нулиране:

Ако натиснете STOP два пъти параметрите се нулират. Нова тренировка можете да започнете с бутона Start. 	

	PROG:

Натиснете бутона за да превключите между различните програми от Р1 до Р99 и FAT.Р1 – Р99. Функцията FAT се използва за измерване на телесните мазнини. За да стартирате избраната програма натиснете бутона Start.	

	MODE:

При натискане на бутона ще можете да изберете между 30:00, 1 или 50.

30:00 показва време за упражняване. 1 е за обратно отброяване а 50 количеството изгорени калории.

За да започнете тренировка натиснете Start.	

	SPEED + / -

В режим на настройване можете да зададете различна скорост на движение на пътеката. Бутона добавя или изважда 0.1 км. Ако го задържите ще започне да ускорява или намалява бързо.	

	INCLINE +/-

Можете да регулирате наклона с този бутон. При натискане се добавя или изважда 1 %. Ако задържите бутона за повече от 0,5 сек наклона ще се променя по-бързо.	

	SPEED 3 6 9

Бутон за бърза промяна на скоростта дава възможност да зададете 3, 6 или 9 километра в час.	

	INCLINE 3 6 9

Бутон за бързо регулиране на наклона на 3 %, 6 % или 9 %. 	

13

DISPLEJ

A	Изминато разстояние	
B	Показва избраната програма	
C	Време на тренировката	
D	Скорост	
E	Изгорени калории	
F	Сърдечна честота	
G	Индикатор на движението	
H	Зрителен ъгъл	

Програми

Бърз старт

Включете захранващия ключ. Поставете ключа за безопасност на мястото му.

Натиснете бутона Start. На дисплея ще започне отброяване 3 сек. И след това машината ще стартира със скорост 1 км. В час. 

С бутоните Speed/ Incline можете да настроите скоростта и наклона. 

Задръжте ръцете си върху сензорите за пулс поне 5-8 секунди за да получите информация.

Ръчен режим

В режим на готовност натиснете START, пътеката ще стартира с 1.0km/h, наклона ще остане 0°. По време на тренировката можете да променяте скоростта и наклона с бутоните  SPEED+/- и INCLINE+/-.

В режим на готовност натиснете Mode за да влезете в менюто за определяне на време Time. На дисплея ще се покаже стойност по подразбиране 30:00. Можете да променяте тази стойност с бутоните Speed и Incline. Времето може да се настрои от 5 до 99 минути. 
Параметрите за дистанция и калории могат да се настроят по същия начин. След като ги настроите натиснете бутона Start.

Предварително зададени програми

Можете да избирате от 99 зададени програми P1 – P99. В режим на готовност натиснете Prog бутона. Можете да настройте време на тренировка. Програмите се състоят от 16 периода. След приключване на програмата се яува звуков сигнал и след 5 мин можете отново да зададете нова програма. 

Body Fat Test – Измерване мазнините в тялото

В режим на готовност задръжте бутона Prog, докато на дисплея се изпише FAT. След това въведете личните си данни F-1 (пол), F-2 (възраст), F-3 (височина), F-4 (тегло), F-5 е количеството на мазнините.  Резултата на теста е ориентировъчен. За настройване се използват бутоните Speed/Incline. 

Úsporný režim

Tento přístroj je vybaven funkcí pro úsporu energie. Pokud je zapnut síťový vypínač, po 10 minutách nečinnosti se ovládací panel přepne do úsporného režimu a displej zhasne. Pro opětovné zapnutí displeje stačí stisknout libovolné tlačítko.

F-1	Пол	01 / Мъж	02 / Жена	
F-2	Години	10------99	

F-3	Височина	100----200	
F-4	Тегло	20-----150	

F-5	Мазнини	≤19	Поднормено тегло	
	Мазнини	=(20---25)	Оптимално тегло	
	Мазнини	=(25---29)	Леко наднормено тегло	
	Мазнини	≥30	Затлъстяване	

Поддръжка

Смазване на пътеката 

1.   Изключете маината. Разхлабете регулиращия винт на бягащата лента

2.  Повдигнете бягащата лента и почистете с кърпа под нея. След това намажете равномерно с масло.

3.   Затегнете отново бягащата лента и пуснете пътеката да работи 3 минути с 5 километра в час.

Почист-ване

a)   Изключете захранването.

b)   Избършете праха от машината.

c)   Почиствайте с влажна кърпа. Не използвайте химически препарати

d)   Веднъж месечно махайте защитния капак и обирайте праха.

Преди всякакви почиствания, се уверете че устройството е изключено от електрическата мрежа.

v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou.  Prodávající  si  vyhrazuje  právo  požadovat  úhradu  nákladu,  které  vznikly  v  souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní  řešení.  Pokud  k  takové  dohodě  nedojde, je  prodávající povinen  poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

Datum prodeje:                                                                         Razítko a podpis prodejce: